|  |  |
| --- | --- |
|  | О О О «С и б б е т о н»**ИНН/КПП 7017428453 / 701701001 ОГРН 1177031077882****634024, Томская обл, Томск г, Иркутский тракт,215****E-mail: sibbeton.tomsk@mail.ru** |
|  Т е л. 3 0 0 - 3 3 3 |
|   | **Прайс лист на продукцию от 01.05.2020г** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Класс** | **Ед.изм.** | **Цена за еденицу** |
| ***I. БЕТОН ТОВАРНЫЙ ГОСТ 7473-2010*** |
| **Товар** | **Класс** | **Ед.изм.** | **Наличный расчет** | **Без/нал расчет** |
| Бетон М100 | В 7,5 F100W4П4 | м3 | 2600 | 2700 |
| Бетон М150 | В 12,5 F100W4П4 | м3 | 2800 | 2900 |
| Бетон М200 | В 15 F100W4П4 | м3 | 2900 | 3000 |
| Бетон М250 | В 20 F150W6П4 | м3 | 3300 | 3400 |
| Бетон М250 щебень | В 20 F150W6П4 | м3 | 3500 | 3600 |
| Бетон М300 | В 22,5 F200W10П4 | м3 | 3500 | 3600 |
| Бетон М300 щебень | В 22,5 F200W12П4 | м3 | 3700 | 3800 |
| Бетон М350 | В 25 F200W10П4 | м3 | 3900 | 4000 |
| Бетон М350 щебень | В 25 F200W12П4 | м3 | 4100 | 4200 |
| Бетон М400 | В 30 F200W12П4 | м3 | 4200 | 4300 |
| Бетон М400 щебень | В 30 F200W16П4 | м3 | 4400 | 4500 |
| Бетон М450 щебень | В 35 F200W16П4 | м3 | 4900 | 5000 |
| ***II.РАСТВОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 28013-98*** |
| **Товар** | **Применяемость** | **Ед.изм.** | **Наличный расчет** | **Без/нал расчет** |
| Раствор М10 | Штукатурный | м3 | 2300 | 2400 |
| Раствор М25 | Штукатурный | м3 | 2400 | 2500 |
| Раствор М50 | Клад/штук | м3 | 2500 | 2600 |
| Раствор М75 | Клад/штук | м3 | 2600 | 2700 |
| Раствор М100 | Клад/штук/стяжка | м3 | 2700 | 2800 |
| Раствор М125 | Клад/штук/стяжка | м3 | 3000 | 3100 |
| Раствор М150 | Клад/штук/стяжка | м3 | 3300 | 3400 |
| Раствор М200 | Клад/штук/стяжка | м3 | 3600 | 3700 |
| ***III. УСЛУГА АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ*** |
| **Наименование** | **Ед.изм.** | **Наличный расчет** | **Без/нал расчет** |
| Миксер 3 м3(по г.Томску) | рейс | 2000 | 2200 |
| Миксер 5-10 м3(по г.Томску) | м3 | 500 | 550 |
| Миксер 3 м3 (г. Северск) | рейс | 2500 | 2750 |
| Миксер 5 м3 (г.Северск) | рейс | 3000 | 3300 |
| Миксер 6-10 м3 (г.Северск) | м3 | 550 | 610 |
| **Нормативное время выгрузки миксера объемом до 6м3 – 30 мин, 10м3 -1 час. Время сверх норматива считается дополнительным, и оплачивается из расчета 1000 руб/час (500 руб/ 30 минут)** |

**Директор ООО «Сиббетон»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Мелконян Т.М./**